1. **МОНИТОРИ**
   1. ФИКСИРАНА КОНФИГУРАЦИЯ

* *Фиксирано количество по позиция: 50* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Размер на екрана: | Мин 21.5"; 16:9; |
| Резолюция: | Мин 1920х1080 |
| Технология: | LED; |
| Яркост: | 300 cd/m² |
| Време за реакция: | 5 ms |
| Честота на опресняване, Hz: | 60Hz |
| Изходи: | D-SUB; HDMI |
| Статичен контраст: | 1000:1 |
| Динамичен контраст: | 10 000 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V: | 170° / 160° |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. ФИКСИРАНА КОНФИГУРАЦИЯ
* *Фиксирано количество по позиция: 4* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Размер на екрана | 23.5"; 16:9 |
| Резолюция | Мин. 1920х1080 на 60 Hz |
| Ъгъл на видимост H/V | 170° / 160° |
| Яркост: | 250 cd/m² |
| Време за реакция: | 5 ms |
| Контраст: | 1000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V: | 170° / 160° |
| Брой цветове: | 16.7 милиона |
| Портове: | 1 x HDMI 1 x VGA |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. ФИКСИРАНА КОНФИГУРАЦИЯ
* *Фиксирано количество по позиция: 6* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Размер на екрана | Мин. 27“ |
| Резолюция | Мин 1920x1080 |
| Вид на екрана | Flat |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | LED |
| Тип на матрицата | IPS |
| Време за реакция, ms | 8ms |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| Яркост, cd/m2 | 250cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 000:1 |
| Динамичен контраст | 1 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Стандарти | TCO-certified, RoHS compliant |
|  | VGA; HDMI |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. ФИКСИРАНА КОНФИГУРАЦИЯ
* *Фиксирано количество по позиция: 3* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Размер на екрана | Мин. 34“ (86,704 cm)  Preset Display Area (H x V) 799.80 mm x 334.80 mm 31.49" x 13.18" 267,773.04 mm2 (415.01 inches 2) |
| Резолюция | Мин 2560 x 1080 at 60 Hz |
| Вид на екрана | Curved |
| Широкоекранен | 21:9 |
| Технология | LED |
| Тип на матрицата | IPS |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.312 mm x 0.310 mm |
| Време за реакция, ms | Макс. 8ms |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| Яркост, cd/m2 | 300cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 000:1 |
| Динамичен контраст | 1 000:1 |
| Стандарти | TCO-certified, RoHS compliant |
| Поддръжка на цветова гама | Color Gamut (typical): 99% sRGB Color Depth: 16.7 Million colors |
| Други характеристики | 2 x HDMI 2.0  DisplayPort 1.2 цифров вход  2 x USB 3.0 Upstream  4 x USB 3.0 Downstream  1 x USB Type C  Security Slot  PVC/BFR Free  Picture By Picture (PBP)  Picture In Picture (PIP)  Звук: Тонколони 2  Стойка: Завъртене около оста си, Регулираща се по височина, Регулиращ се наклон на дисплея |
| Гаранция | Мин. 3 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. ФИКСИРАНА КОНФИГУРАЦИЯ
* *Фиксирано количество по позиция: 3* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Размер на екрана | Мин. 32“ (81,28 cm) |
| Резолюция | Мин. 3840 х 2160 4К at 60 Hz |
| Вид на екрана | Подходящ за обработка на висококачествени графични избображения |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | LED |
| Тип на матрицата | IPS |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.311 mm |
| Време за реакция, ms | Макс. 8ms |
| Честота на опресняване, Hz | От 30 до 76 Hz |
| Яркост, cd/m2 | Мин. 300cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 000:1 |
| Динамичен контраст | 20 000:1 |
| Стандарти | TCO-certified, RoHS compliant |
| Поддръжка на цветова гама | Color Gamut (typical): 99% sRGB Color Depth: 16.7 Million colors |
| Други характеристики | Аудио вход за микрофон  Аудио изход за слушалки  MiniDisplayPort цифров вход  DisplayPort цифров вход  HDMI 2.0  3 х USB 3.0  CAD/CAM режим  Animation режим  Flicker Free  HDCP  AMA  Picture By Picture (PBP)  Picture In Picture (PIP)  Energy Star 7.0  TCO Certified Displays  EPEAT Silver |
| Гаранция | Мин. 3 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |