1. **МОНИТОРИ**
	1. ФИКСИРАНА КОНФИГУРАЦИЯ
* *Фиксирано количество по позиция: 50* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Размер на екрана: | Мин 21.5"; 16:9; |
| Резолюция: | Мин 1920х1080  |
| Технология: | LED; |
| Яркост: | 300 cd/m²  |
| Време за реакция: | 5 ms |
| Честота на опресняване, Hz: | 60Hz |
| Изходи: | D-SUB; HDMI |
| Статичен контраст: | 1000:1 |
| Динамичен контраст: | 10 000 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V: | 170° / 160° |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. ФИКСИРАНА КОНФИГУРАЦИЯ
* *Фиксирано количество по позиция: 4* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Размер на екрана | 23.5"; 16:9 |
| Резолюция | Мин. 1920х1080 на 60 Hz |
| Ъгъл на видимост H/V | 170° / 160° |
| Яркост: | 250 cd/m²  |
| Време за реакция: | 5 ms |
| Контраст: | 1000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V: | 170° / 160° |
| Брой цветове: | 16.7 милиона |
| Портове: | 1 x HDMI1 x VGA |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. ФИКСИРАНА КОНФИГУРАЦИЯ
* *Фиксирано количество по позиция: 6* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Размер на екрана | Мин. 27“ |
| Резолюция | Мин 1920x1080 |
| Вид на екрана | Flat |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | LED |
| Тип на матрицата | IPS |
| Време за реакция, ms | 8ms |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| Яркост, cd/m2 | 250cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 000:1 |
| Динамичен контраст | 1 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Стандарти | TCO-certified, RoHS compliant |
|  | VGA; HDMI |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. ФИКСИРАНА КОНФИГУРАЦИЯ
* *Фиксирано количество по позиция: 3* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Размер на екрана | Мин. 34“ (86,704 cm)Preset Display Area (H x V)799.80 mm x 334.80 mm31.49" x 13.18"267,773.04 mm2 (415.01 inches 2) |
| Резолюция | Мин 2560 x 1080 at 60 Hz |
| Вид на екрана | Curved |
| Широкоекранен | 21:9 |
| Технология | LED |
| Тип на матрицата | IPS |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.312 mm x 0.310 mm |
| Време за реакция, ms | Макс. 8ms |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| Яркост, cd/m2 | 300cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 000:1 |
| Динамичен контраст | 1 000:1 |
| Стандарти | TCO-certified, RoHS compliant |
| Поддръжка на цветова гама | Color Gamut (typical):99% sRGBColor Depth:16.7 Million colors |
| Други характеристики |  2 x HDMI 2.0 DisplayPort 1.2 цифров вход 2 x USB 3.0 Upstream 4 x USB 3.0 Downstream 1 x USB Type C Security Slot PVC/BFR Free Picture By Picture (PBP) Picture In Picture (PIP)Звук: Тонколони 2Стойка: Завъртене около оста си, Регулираща се по височина, Регулиращ се наклон на дисплея |
| Гаранция | Мин. 3 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. ФИКСИРАНА КОНФИГУРАЦИЯ
* *Фиксирано количество по позиция: 3* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Размер на екрана | Мин. 32“ (81,28 cm) |
| Резолюция | Мин. 3840 х 2160 4К at 60 Hz |
| Вид на екрана | Подходящ за обработка на висококачествени графични избображения |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | LED |
| Тип на матрицата | IPS |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.311 mm |
| Време за реакция, ms | Макс. 8ms |
| Честота на опресняване, Hz | От 30 до 76 Hz |
| Яркост, cd/m2 | Мин. 300cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 000:1 |
| Динамичен контраст | 20 000:1 |
| Стандарти | TCO-certified, RoHS compliant |
| Поддръжка на цветова гама | Color Gamut (typical):99% sRGBColor Depth:16.7 Million colors |
| Други характеристики |  Аудио вход за микрофон Аудио изход за слушалки MiniDisplayPort цифров вход DisplayPort цифров вход HDMI 2.0 3 х USB 3.0 CAD/CAM режим Animation режим Flicker Free HDCP AMA Picture By Picture (PBP) Picture In Picture (PIP) Energy Star 7.0 TCO Certified Displays EPEAT Silver |
| Гаранция | Мин. 3 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |