ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. НАСТОЛНИ КОМПЮТРИ

2. ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ

3. МОНИТОРИ

4. ПРИНТЕРИ, МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА, СКЕНЕРИ

5. ПРЕЗЕНТАЦИОННА ТЕХНИКА, МУЛТИМЕДИЙНО ОБОРУДВАНЕ, ПЕРИФЕРИЯ

6. СЪРВЪРНО ОБОРУДВАНЕ, ОБОРУДВАНЕ ЗА ЛОКАЛНИ МРЕЖИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

1. **НАСТОЛНИ КОМПЮТРИ –**

1.1 ФИКСИРАНА КОНФИГУРАЦИЯ

* *Фиксирано количество по позиция: 16* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Процесор | Архитектура х86-64; Lithograpfy – 14nm; мин. 6 физ.ядра, 6 нишки; ≥ 2,8GHz до 4.0 GHz / 9MB smart cache; Bus Speed 8 GT/s DMI3; TDP max 65W, поддържа до 128GB RAM, 4К support at 60 Hz; Memory types – DDR4-2666; Max # of memory – 2; Max Memory bandwidth – 41.6 GB/s; Graphics base frequency – 350 MHz; Graphics video max memory – 64GB; DirectX support – 12; OpenGL support – 4.5; PCI Express revision – 3.0; Max # of PCI Express Lanes – 16; Package size – 37.5mm x 37.5mm |
| Дънна платка | Форм фактор – Mini-ITX; Memory channel – Dual (2); Memory Type (ECC) – non-ECC; Memory Type (R/U) – UDIMM (Unbuffered); Memory speed – 2133, 2400, 2666; Max. Memory Capacity – 32GB (21x16); Audio – ALC887 7.1 HD Audio; Primary GPU Interface – PCIe 3.0 (x16); On-Board Graphics Connectors – DisplayPort 1.2, DVI-I, HDMI 1.4; Разширителни слотове -1 x M.2 Key E (Occupied by Wi-Fi Module); 1 x M.2, 2280, PCIe 2.0/SATA; 1 x PCIe 3.0 x16; SATA Support – SATA3 / M.2; Storage Mode Support - AHCI; Hot Plug; NCQ; NVMe Boot (via M.2 PCIe Slot); NVMe Boot (via PCIe 3.0 Slot); Internal I/O - 1 x 24-pin (Power), 1 x 4-pin CPU Fan Connector, Max. 1A (12W), 1 x 4-pin System Fan Connector, 1 x 8-pin (Power), 1 x Chassis Intrusion connector, 1 x Front Panel Audio Header, 4 x SATA III - 6Gb/s, 1 x USB 2.0 Header, 1 x USB 3.1 Gen1 Header; Network Interface Type -802.11ac WiFi LAN; Wired Gigabit LAN (10/100/1000); Network Chip/Modules - 1 x 802.11ac WiFi/ BT4.2 Module (433Mbps); 1 x Gigabit LAN; Rear I/O Connectors - 1 x DisplayPort 1.2; 1 x DVI-I1 x Front Speaker Out; 1 x HDMI 1.4; 1 x Line In; 1 x Mic-In; 1 x PS/2 Keyboard/Mouse Combo; 1 x RJ-45; 2 x USB 2.0; 2 x USB 3.1 Gen1 Type-A; 2 x WiFi Antenna connectors; Board Dimensions – 170 x 170 mm |
| Оперативна памет | Мин. 16GB DDR4 2666MHz (2 x DIMM 8GB Dual Channel); Non-ECC |
| SSD Диск | Мин. 512 GB; Форм Фактор - M.2 2280; Интерфейс - M.2/​M-Key (PCIe 3.0 x4); Скорост на трансфер при четене (MB/s) – 3350; Скорост на трансфер при запис (MB/s) – 2350; Четене IOPS 4K – 390k; Запис IOPS 4K – 380k; Тегло (гр) – 11; Тип памет - TLC**,** MLC или SLC; MTBF – 2,000,000 hours; Ran.Read/Write Speed (QD32) - 3500 / 2300 MB; Dimensions - (L x W x T):22x80x6.1mm; Operating Temperature -0°C~70°C. |
| Видео контролер | Вграден; 4096x2304@60Hz; DirectX 12 Support; OpenGL4.4 Support |
| Кутия | Мощност – 300W; цвят – черен; страничен отвор – да; Формат – Mini ITX; wid kutiq – Cobe tower; Брой фиксирани външни гнезда -1 х 5,25'', 1 x 3.5''; Брой фиксирани вътрешни гнезда -1 х 3,5''; Брой гнезда-удължители на слотове – 1; Други - USB, SOUND connections; Размери (Ш x В x Д мм) -345 x 135 x 220; Тегло (кг) – 3.0. |
| Захранване | Стандарт: ATX 12V v. 2.3; Защита: OVP/ UVP/ OPP/ SCP; Output Capacity 400w; Efficiency 81% max. at 230VAC; NVIDIA SLI; AMD CROSSFIRE; Modular NO; Min 1 x 20+4pin; |
| Клавиатура | Стандартна клавиатура с БДС маркировка |
| Мишка | Стандартна оптична мишка |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

1.2 ФИКСИРАНА КОНФИГУРАЦИЯ

* *Фиксирано количество по позиция:* ***52 бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Процесор | Архитектура х86-64; мин. 6 физ.ядра, 12 нишки; ≥ 3,6GHz до 4.6 GHz / 12MB cache; Bus Speed 8 GT/s DMI3; TDP max 65W, 4К support at 60 Hz |
| Дънна платка | Мин 4xUSB3.1 Gen1 (2 Front, 2 Rear) Ports; Support 32GB System memory; 2 x DDR4 DIMM Slots; Dual Channel DDR4 Memory Technology; 15μ Gold Contact in DIMM Slots; Support DDR4 2666/2133; Min 1 PCI Express 3.0 x16; Min 1 PCI Express 2.0 x1; Min 4 SATA3 6.0 GB/s; LAN 10/100/1000 MB/s; 128Mb AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support; DVI-D, D-Sub, HDMI; Supports Triple Monitor; 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887 Audio Codec), ELNA Audio Caps; |
| Оперативна памет | Мин. 16GB DDR4 2400MHz (2 x DIMM 8GB Dual Channel); Non-ECC; Dual Channel Kit; 1.20v; Unbuffered; Non-ECC; |
| SSD Диск | Capacity: 240 GB; Form Factor: 2.5''; Interface: SATA 6Gb/s (SATA III); Performance: NAND; Flash: 3D NAND; Operating temperature: 0°C-70°C; Storage temperature: -40°C-85°C; Shock resistance: 1500G/0.5ms ; Sequential read speed (ATTO ):520 MB/s; Sequential write speed (ATTO):450 MB/s  MTBF: 2,000,000 hours |
| Твърд диск | Мин. 2000 GB SATA3 7200rpm ≥64MB; Average Latency: 4.17 ms |
| Кутия | PSU: standard ATX PS2 / EPS 12v |
| Захранване | Стандарт: ATX 12V v. 2.3; Защита: OVP/ UVP/ OPP/ SCP; Output Capacity 400w; Efficiency 81% max. at 230VAC; NVIDIA SLI; AMD CROSSFIRE; Modular NO; Min 1 x 20+4pin; +12V RAILS DUAL; |
| Клавиатура | Стандартна клавиатура с БДС маркировка |
| Мишка | Стандартна оптична мишка |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

1.3 ФИКСИРАНА КОНФИГУРАЦИЯ

* *Фиксирано количество по позиция: 6* ***бр***

|  |  |
| --- | --- |
| Процесор | Архитектура х86-64; мин. 6 физ.ядра, 12 нишки; ≥ 3,6GHz до 4.6 GHz / 12MB cache; Bus Speed 8 GT/s DMI3; TDP max 65W, поддържа до 64GB RAM, 4К support at 60 Hz |
| Дънна платка | Мин 4xUSB3.1 Ports; Min Support 32GB System memory; 2 x DDR4 DIMM Slots; Dual Channel DDR4 Memory Technology; 15μ Gold Contact in DIMM Slots; Support DDR4 2666/2133; Min 1 PCI Express 3.0 x16; Min 1 PCI Express 2.0 x1; Min 4 SATA3 6.0 GB/s; LAN 10/100/1000 MB/s; Audio; 128Mb AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support; |
| Оперативна памет | Мин. 16GB DDR4 2400MHz (2 x DIMM 8GB Dual Channel); Non-ECC |
| Твърд диск | Мин. 2000 GB SATA3 7200rpm ≥64MB; Average Latency: 4.17 ms |
| SSD Диск | Мин. 240 GB SATA3, 500 MBs / 500 MBs |
| Видео контролер | Вграден; 4096x2304@60Hz; DirectX 12 Support; OpenGL4.4 Support |
| Кутия | PSU: standard ATX PS2 / EPS 12v |
| Захранване | Стандарт: ATX 12V v. 2.3; Защита: OVP/ UVP/ OPP/ SCP; Output Capacity 400w; Efficiency 81% max. at 230VAC; NVIDIA SLI; AMD CROSSFIRE; Modular NO; Min 1 x 20+4pin; |
| Клавиатура | Стандартна клавиатура с БДС маркировка |
| Мишка | Стандартна оптична мишка |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

1.4 ФИКСИРАНА КОНФИГУРАЦИЯ

* *Фиксирано количество по позиция: 1* ***бр***

|  |  |
| --- | --- |
| Процесор | Архитектура х86-64; мин. 6 физ.ядра, 12 нишки; ≥ 3,6GHz до 4.6 GHz / 12MB cache; Bus Speed 8 GT/s DMI3; TDP max 65W, поддържа до 64GB RAM, 4К support at 60 Hz |
| Дънна платка | Supports AMD 3rd Gen Ryzen™/ 2nd Gen Ryzen™/ 2nd Gen Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics Processors   * Dual Channel ECC/ Non-ECC Unbuffered DDR4, 4 DIMMs * Direct 16 Phases Infineon Digital VRM Solution with 70A Power Stage * Thermal Reactive Armor Design with Fins-Array Heatsink, Direct Touch Heatpipe and NanoCarbon Baseplate * Triple Ultra-Fast NVMe PCIe 4.0/3.0 x4 M.2 with Triple Thermal Guards * Onboard Intel® WiFi 6 802.11ax 2T2R & BT 5 with 2X Antenna * Rear 130dB SNR AMP-UP Audio with DAC with WIMA Audio Capacitors * 10GbE BASE-T LAN + Intel® Gigabit LAN with cFosSpeed * Exclusive RGB FAN COMMANDER for Professional Casemoders * USB TurboCharger for Mobile Device Fast Charge Support * RGB FUSION with Multi-Zone Addressable LED Light Show Design, Support Addressable LED & RGB LED Strips * Smart Fan 5 Features Multiple Temperature Sensors , Hybrid Fan Headers with FAN STOP and Noise Detection * Front & Rear USB 3.2 Gen 2 Type-C™ Headers * Q-Flash Plus Update BIOS Without Installing CPU, Memory and Graphics Card * Охлаждане: Height (without fan) 160 mm Width (without fan) 150 mm Depth (without fan) 135 mm, Weight (without fan) 980 g, Material Copper (base and heat-pipes), aluminium (cooling fins), soldered joints & nickel plating, Fan compatibility 140x150x25 (with 120mm mounting holes), 140x140x25 (with 120mm mounting holes), 120x120x25 |
| Оперативна памет | Мин. Dual / Quad Channel DDR4  Memory Size 64GB Kit (4 x 16GB)  Tested Latency16-18-18-36  Tested Voltage 1.35V  Tested Speed 3200MHz  SPD Latency15-15-15-36  SPD Speed 2133MHz  SPD Voltage 1.2V  Speed Rating PC4-25600 (3200MHz)  Heat Spreader Anodized Aluminum  Package Memory Format DIMM  Package Memory Pin 288 |
| Твърд диск | Мин. 1000 GB SATA3  Sequential read speeds up to 3,400 MB/s (for 1000 GB model),  Built in architecture for low latency, power efficiency and compatibility  Low power efficiency down to 2.5 mW |
| Видео контролер | Мин2 бр. Interface PCI Express 4.0  Cores 2560 Units(40CU)  Core Clocks Boost: Up to 1905 MHz, Game: 1755 MHz, Base: 1605 MHz  Memory Speed 14 Gbps  Memory 8GB GDDR6  Memory Bus 256-bit  Output DisplayPort x 3 (v1.4) / HDMI 2.0b x 1  HDCP Support 2.2  Power consumption 225 W  Power connectors 8-pin x 1+ 6-pin x 1  Card Dimension(mm) 270x 110x 40 mm  Weight (Card / Package) 1110 g / 1549 g  Afterburner OC Y  DirectX Version Support 12  OpenGL Version Support 4.5  Multi-GPU Technology Crossfire™, 2-Way (Bridgeless)(DX12)  Maximum Displays 4  VR Ready Y  Digital Maximum Resolution 7680x4320 |
| Кутия | PSU: standard ATX PS2 / EPS 12v |
| Захранване | ATX Connector 1  Adjustable Single/Multi 12V Rail Yes  ATX12V Version v2.4  Continuous output rated temperature C 50°C  Continuous power W 1200 Watts  Fan bearing technology Fluid Dynamic Bearing  Fan size mm 140mm  MTBF hours 100,000 hours  Multi-GPU ready YES  Power 1200 Watts  80 PLUS Efficiency Platinum  PSU Form Factor ATX  Zero RPM Mode Yes  iCUE Compatibility Yes  Cable Type Low-Profile, All Black  C-Link Ready Yes  Dimensions 150mm x 86mm x 200mm  EPS12V Connector 2  EPS12V Version v2.92  Floppy Connector 2  Intel C6C7 sleep state compatible Yes  Modular Fully  PCIe Connector 8  Plug Type NA  SATA Connector 16  PATA Connector 12  Modern Standby Compatible No  Protection Circuits OVP (Over Voltage), UVP (Under Voltage), SCP (Short Circuit), OTP (Over Temp), OPP (Over Power) |
| Клавиатура | Стандартна клавиатура с БДС маркировка |
| Мишка | Стандартна оптична мишка |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

1. **ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ-**
   1. ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР

* *Фиксирано количество по позиция:*  ***10 бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Процесор | 4-ядрен, 8-нишков, 1.60 - 3.40 GHz, 6MB кеш; Bus Speed - 4 GT/s OPI; TDP - 15 W |
| Оперативна памет | Мин. 16GB (2x8192MB) DDR4, 2400Mhz |
| Памет | Мин. 500GB SSD NVMe |
| Дисплей | 15.6” 1920x1080 (Full HD), IPS матов |
| Видео карта | DirectX 12, Base Frequency: 300 MHz, Max Frequency: 1100MHz,  Video Max Memory: 32GB, OpenGL\* Support: 4.4 |
| Интерфейси | HDMI; RJ45 10/100 Мбит/сек; 1xUSB 2.0; 1xUSB 3.0; 1xUSB 3.1 Type C gen. 1; Audio out/in; VGA |
| Свързаност | LAN 10/100/1000 Мбит/сек, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth |
| Батерия | 3-клетъчна |
| Тегло | макс 2.10 кг. |
|  | 1х USB 3.1 Type-C (DisplаyPort); 2x USB 3.0; 1x USB 2.0; вградена уеб камера; аудио комбо жак за микрофон/слушалки; четец за карти; HDMI; VGA; четец за пръстови отпечатъци;подсветка на клавиатурата |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР
* *Фиксирано количество по позиция:*  ***5 бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Процесор | 6-ядрен, 12-нишков, 2.20 - 4.10 GHz, 9MB кеш; Bus Speed - 8 GT/s OPI; TDP - 45 W |
| Видео карта | DirectX 12, Base Frequency: 350 MHz, Max Frequency: 1100MHz,  Video Max Memory: 64GB, OpenGL\* Support: 4.5 |
| Оперативна памет | 16GB (2x8192MB) DDR4, 2666MHz |
| Памет | 1500GB (500GB SSD NVMe + 1TB HDD (7200 оборотa/минута)) |
| Екран | 15.6-инчов (39.62 см.) - 1920x1080 (Full HD), IPS матов |
| Свързаност | LAN 10/100/1000 Мбит/сек, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 |
| Батерия | Мин. 3-клетъчна |
| Тегло | 2.80 кг. |
|  | 3x USB 3.0; 1x USB Type-C; HDMI; Комбиниран жак за аудио; подсветка на клавиатурата |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР
* *Фиксирано количество по позиция:*  ***26 бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Процесор | Архитектура х86-64; мин. брой физически ядра: 2, брой логически ядра: 4, базова честота минимум 2.3 GHz, Cache минимум 3 MB, TDP максимум 15W |
| Оперативна памет | Мин. 4 GB DDR4, разширяема до минимум 16GB, един свободен слот |
| SSD Диск | 256 GB; |
| Дисплей | 15.6 инча / 39.62 см FULL HD 1920x1080 матов |
| Графична карта | Графичен контролер - DirectX 12, OpenGL 4.4, 32GB споделена видео памет, 4К поддръжка; |
| Свързаност | LAN 10/100/1000 Мбит/сек, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth |
| Други характеристики | Минимум 2хUSB 3.1, 1хUSB 2.0, 1xHDMI, 1хSD/microSD слот, RJ-45  Съвместимост с Windows 10 Pro OEM  Надписана по БДС  Камера, микрофон, говорители  Вграден TPM хардуерен модул |
| Батерия | Минимум 42 Whr |
| Тегло (кг) | Макс- 2,3 кг. |
| Гаранция | Мин. 3 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР
* *Фиксирано количество по позиция:*  ***7 бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Процесор | Архитектура х86-64; мин. брой физически ядра: 4, брой логически ядра: 8, базова честота минимум 1.6 GHz, Cache минимум 6 MB, TDP максимум 15W |
| Оперативна памет | Мин. 8 GB DDR4, разширяема до минимум 64GB, един свободен слот |
| Твърд диск | Мин. 512 GB SSD |
| Дисплей | 15.6 инча / 39.62 см FULL HD 1920x1080 матов; Графичен контролер - DirectX 12, OpenGL 4.4, 32GB споделена видео памет, 4К поддръжка; |
| Интерфейси | LAN 10/100/1000 Мбит/сек, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0  Минимум 2хUSB 3.1, 1хUSB 2.0, 1хUSB USB 3.1 Type-C, 1xHDMI, 1xVGA, 1хSD/microSD слот. Да е налична възможност за инсталиране на WWW (LTE) модул" |
| Други характеристики | Вграден TPM хардуерен модул  вградена уеб камера вграден микрофон вградени стерео високоговорители комбиниран аудио жак микрофон/слушалки  Съвместимост с Windows 10 Pro OEM |
| Камера и микрофон | Камера, микрофон, говорители |
| БДС кирилизация на клавиатурата | Надписана по БДС, с подсветка |
| Батерия минимум | Минимум 56 Whr |
| Тегло до | Макс. 2.20 кг. |
| Гаранция | Мин. 3 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР
* *Фиксирано количество по позиция:*  ***5 бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Процесор | Архитектура х86-64; мин. Брой физически ядра: 4, брой логически ядра: 8, базова честота минимум 1.6 GHz, Cache минимум 6 MB, TDP максимум 15W |
| Оперативна памет | Мин. Минимум 8 GB DDR4, разширяема до минимум 64GB, един свободен слот |
| Твърд диск | Мин. 256 GB SSD |
| Дисплей | 15.6 инча / 39.62 см FULL HD 1920x1080 матов; |
| Интерфейси | LAN 10/100/1000 Мбит/сек, "Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0  Да е налична възможност за инсталиране на WWW (LTE) модул"  Минимум 2хUSB 3.1, 1хUSB 2.0, 1хUSB USB 3.1 Type-C, 1xHDMI, 1xVGA, 1хSD/microSD слот, 1xRJ-45 |
| Видеокарта | Графичен контролер - DirectX 12, OpenGL 4.4, 32GB споделена видео памет, 4К поддръжка; |
| БДС кирилизация на клавиатурата | Надписана по БДС, с подсветка |
| Други характеристики | вградена уеб камера вграден микрофон вградени стерео високоговорители комбиниран аудио жак микрофон/слушалки  Вграден TPM хардуерен модул  Съвместимост с Windows 10 Pro OEM |
| Батерия минимум | Минимум 56 Whr |
| Тегло до | Макс. 2.20 кг. |
| Гаранция | Мин. 3 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР
* *Фиксирано количество по позиция:*  ***2 бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Процесор | Архитектура х86-64; мин. брой физически ядра: 4, брой логически ядра: 8, базова честота минимум 1.8 GHz, Cache минимум 8 MB, TDP максимум 15W |
| Оперативна памет | Мин. 8GB DDR4 2133MHz, , разширяема до минимум 64GB, един свободен слот |
| SSD диск | Мин. 256 GB SSD |
| Твърд диск | Мин. 1ТВ |
| Дисплей | 15.6 инча / 39.62 см FULL HD 1920x1080 матов |
| Интерфейси | 1 Headset/speaker jack, 2 USB 2.0 1 USB 3.0 1 USB Type-C port, HDMI, RJ-45 |
| Мрежа | Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0  Да е налична възможност за инсталиране на WWW (LTE) модул |
| Видеокарта | Дискретна графика с 2 GB GDDR5 памет, 64 bit шината към паметта |
| БДС кирилизация на клавиатурата | Backlit Keyboard. БДС кирилизация на клавиатурата., Fingerprint Reader, Kensington lock slot |
| Други характеристики | Камера, микрофон, говорители  Съвместимост с Windows 10 Pro OEM  Вграден TPM хардуерен модул |
| Батерия | Минимум 56 Whr |
| Тегло до | Макс. 2.40 кг. |
| Гаранция | Мин. 3 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР
* *Фиксирано количество по позиция:*  ***2 бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Процесор | Мин. Четири ядра и 4 виртуални процесора, номинална тактова честота 1,1 GHz, честота в усилен режим мин. 2.7GHz, мин, литография макс. 14 nm |
| Оперативна памет | Мин. 8 GB DDR4, 2400GHz, разширяема до 16 GB, поддържаща двуканален режим. |
| Твърд диск | Мин. 128 GB SSD |
| Дисплей | 11,6" LED UHD (1366 x 768) с висока яркост, сензорен, гланцов |
| Други характеристики | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0; 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0  клавиатура на английски и български език по БДС, у  четец за карти 4 в 1 |
| Батерия минимум | мин45 Wh, автономна работа минимум 12 часа и адаптер от производителя на компютъра |
| Тегло до | Макс. 1.55 кг. |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР
* *Фиксирано количество по позиция:*  ***6 бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Процесор | Мин две ядра,тактова честота до мин. 2.4GHz. |
| Графична карта | интегрирана |
| Оперативна памет | мин. 4 GB DDR3 |
| Екран | Макс 11,6" с висока яркост с мин резоюция 1366х768 |
|  | ХАРД ДИСК SSD Мин. 32ГБ;  ВИДЕО КАРТА (споделена памет); ПАМЕТ 64GB eMMC; 2xUSB 3.0, 1xUSB-C; HDMI; CARD READER • Camera: Yes • OS: WINDOWS 10 • Wi-Fi: 802.11AC • Bluetooth: Yes • Battery: 2 CELL |
| Тегло до | Макс. 1.5 кг. |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. ТАБЛЕТ
* *Фиксирано количество по позиция:*  ***4 бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Процесор | осем ядра,тактова честота до мин. 1.3GHz. |
| Графична карта | интегрирана |
| Оперативна памет | мин. 3 GB DDR3 |
| Екран | мин. 8" LED FHD (1280 x 800) с висока яркост |
| Вградена памет | мин. 16 GB |
|  | Android 7;  задна мин. 5 MP, предна мин. 2 MP  Wi-Fi 802.11, Bluetooth 4.0  мин. 1 x USB  micto SD Card  мин. 4800mAh Wh, автономна работа минимум 10 часа  не повече от 0,5 кг |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. ТАБЛЕТ
* *Фиксирано количество по позиция: 1 бр.*

|  |  |
| --- | --- |
| Процесор | осем ядра,тактова честота в до мин. 1.7GHz. |
| Графична карта | интегрирана |
| Оперативна памет | мин. 3 GB DDR3 |
| Операционна с-ма | Android 8 |
| Дисково пространствто | 1 х 32 ГБ |
| Екран | 10,1" LED FHD (1920 x 1200) с висока яркост |
| Други характеристики | камера задна мин. 5 MP, предна мин. 2 MP  Wi-Fi 802.11, Bluetooth 4.0, 4G  мин. 1 x USB-C  micto SD Card  батерия мин. 4800mAh Wh, автономна работа минимум 8 часа  тегло не повече от 0,5 кг |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. ФИКСИРАНА КОНФИГУРАЦИЯ – ГРАФИЧЕН ТАБЛЕТ
* *Фиксирано количество по позиция: 2 бр.*

|  |  |
| --- | --- |
| Тип | Графичен таблет |
| Активна площ на дисплея | мин. 344 x 193 mm |
| Поддържани перационни системи | MS Windows® 10, OS X 10.12 или по-високи |
| Екран | 15,6" LED FHD (1920 x 1080) IPS с висока яркост  мин. контраст 210cd/m2  мин. яркост 1000:1 |
| Писалка | Чувствителна на натиск, мин. 8190 нива на натиск резолюция 5080 lpi |
| Тегло | не повече от 1,9 кг |
|  | Технология: a-Si Active Matrix TFT LCD (IPS) Възпроизведими цветове: 16.7 милиона Цветова гама: 72% NTSC (CIE1931) typical  Захранване на адаптер мин. 100 to 240 VAC, 50/60HZ, 12 VDC, 3A |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. ФИКСИРАНА КОНФИГУРАЦИЯ
* *Фиксирано количество по позиция: 11 бр.*

|  |  |
| --- | --- |
| Процесор | осем ядра, мин 4 ядра по 2.3 GHz и 4x1.7GHz |
| Графична карта | интегрирана |
| Оперативна памет | мин. 3 GB DDR3 |
| Операционна с-ма | Android 8 |
| Дисково пространство | 1 х 32 ГБ |
| Екран | 10,1" LED FHD (1920 x 1200) с висока яркост |
| Други характеристики | Камера задна мин. 5 MP, предна мин. 2 MP  Безжична връзка Wi-Fi 802.11, Bluetooth 4.0, LTE  Интерфейси и портове мин. 1 x USB  Четци micto SD Card  Батерия и адаптер мин. 5080mAh Wh, автономна работа минимум 8 часа  Тегло не повече от 0,5 кг  MICRO HDMI; АУДИО STEREO SPEAKERS; ВИСОКОГОВОРИТЕЛ ДА; |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. ФИКСИРАНА КОНФИГУРАЦИЯ
* *Фиксирано количество по позиция: 1 бр.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Описание | Брой |
| Преносим компютър | Макс. Дисплей 13.3": Мин. Резолюция 2560 x 1600, OLED Touchbar  Цвят: Астро сиво  Процесор: 1.7GHz quad‑core, Turbo Boost up to 4.5GHz  Видео карта  Поддръжка на външна графична карта с Thunderbolt 3  Памет: 16GB of 2133MHz LPDDR3 onboard memory  Bluetooth: Bluetooth 5.0 wireless technology  Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi  Дисково пространство: 512GB PCIe-Based Flash Storage  Съвместим ОС  macOS Mojave или еквивалент  С поддръжка на порт-репликатор  "Съвместим с предложения преносим компютър  Осигурява следнинте свързаности:  1 x USB-C charging port: supports PD 3.0 5V~20V/3A (60W max.)  3 x USB-A 3.0 port: up to 5Gbps data transfer  1 x HDMI output: video in 4K@30Hz HDCP1.4/2.2  1 x Ethernet port: RJ45, 10/100/1000Mbps  SD/MicroSD card slot: supports SD/SDHC/SDXC, capacity up to 2TB, data transfer up to 104Mbps"  Размери и тегло  Височина: 0.59 inch (1.49 cm) Широчина: 11.97 inches (30.41 cm) Дължина: 8.36 inches (21.24 cm) Тегло: 3.02 pounds (1.37 kg) | 1 |
| Раница | Цвят: Olive  Материал: найлон  Размер: макс. до 15"  Тип калъф: раница  **Съвместима с горе посочения преносим компютър** | 1 |
| Хъб | USB Type-C HUB MULTIMEDIA (4k HDMI & Ethernet)  1 x USB-C charging port: supports PD 3.0 5V~20V/3A (60W max.) 3 x USB-A 3.0 port: up to 5Gbps data transfer 1 x HDMI output: video in 4K@30Hz, HDCP1.4/2.2 1 x Ethernet port: RJ45, 10/100/1000Mbps SD/SDHC/SD  **Съвместим с горе посочения преносим компютър** | 2 |
| VGA адаптер | USB-C многопортов VGA адаптер  **Съвместим с горе посочения преносим компютър** | 1 |
| Таблет | Дисплей: 11" IPS, 2388x1668, 264 пиксела на инч, 600 Cd/m2  Цвят: Астро сиво  Капацитет: 256 GB  Дисково пространство: 256 GB  Свързване: 802.11ac Wi‑Fi безжична мрежа; Съвместимост с IEEE 802.11a/b/g/n  Bluetooth 5.0 безжична технология  "UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)  Gigabit-class LTE (Models A2013 and A2014: bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71)"  Съвместими:  Докинк станция "Съвместима с презложение таблет  Вградена клавиатура с подсветка  Стойка за таблета  Вградена батерия и адаптер за зареждане  Безжична свързаност с таблета"  Eлектронна писалка "Активна, от производителя на таблета  Безжични слушалки "От производителя на таблета  Безжична технология на свързване и зареждане"  Други характеристики:  Вградени сензори "Компас  GPS, GLONASS  Лицево разпознаване  Триосен жироскоп  Акселерометър  Бароматър  Светлинен сензор"  Портове USB-C  Батерия 29 Wh, Li-Polymer  Тегло: Макс. 0.4680 кг. | 1 |
| Протектор | SLIM FOLIO PRO 11-inch  **Съвместим с горе посочения таблет** | 1 |
| Писалка | **Съвместими с горе посочените таблет и пренисим компютър** | 1 |
| Слушалки | Безчични слушалки  **Съвместими с горе посочените таблет и пренисим компютър** | 2 |
| Гаранция | Мин. 1 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |  |

1. **МОНИТОРИ**
   1. ФИКСИРАНА КОНФИГУРАЦИЯ

* *Фиксирано количество по позиция: 50* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Размер на екрана: | Мин 21.5"; 16:9; |
| Резолюция: | Мин 1920х1080 |
| Технология: | LED; |
| Яркост: | 300 cd/m² |
| Време за реакция: | 5 ms |
| Честота на опресняване, Hz: | 60Hz |
| Изходи: | D-SUB; HDMI |
| Статичен контраст: | 1000:1 |
| Динамичен контраст: | 10 000 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V: | 170° / 160° |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. ФИКСИРАНА КОНФИГУРАЦИЯ
* *Фиксирано количество по позиция: 4* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Размер на екрана | 23.5"; 16:9 |
| Резолюция | Мин. 1920х1080 на 60 Hz |
| Ъгъл на видимост H/V | 170° / 160° |
| Яркост: | 250 cd/m² |
| Време за реакция: | 5 ms |
| Контраст: | 1000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V: | 170° / 160° |
| Брой цветове: | 16.7 милиона |
| Портове: | 1 x HDMI 1 x VGA |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. ФИКСИРАНА КОНФИГУРАЦИЯ
* *Фиксирано количество по позиция: 6* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Размер на екрана | Мин. 27“ |
| Резолюция | Мин 1920x1080 |
| Вид на екрана | Flat |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | LED |
| Тип на матрицата | IPS |
| Време за реакция, ms | 8ms |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| Яркост, cd/m2 | 250cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 000:1 |
| Динамичен контраст | 1 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Стандарти | TCO-certified, RoHS compliant |
|  | VGA; HDMI |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. ФИКСИРАНА КОНФИГУРАЦИЯ
* *Фиксирано количество по позиция: 3* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Размер на екрана | Мин. 34“ (86,704 cm)  Preset Display Area (H x V) 799.80 mm x 334.80 mm 31.49" x 13.18" 267,773.04 mm2 (415.01 inches 2) |
| Резолюция | Мин 2560 x 1080 at 60 Hz |
| Вид на екрана | Curved |
| Широкоекранен | 21:9 |
| Технология | LED |
| Тип на матрицата | IPS |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.312 mm x 0.310 mm |
| Време за реакция, ms | Макс. 8ms |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| Яркост, cd/m2 | 300cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 000:1 |
| Динамичен контраст | 1 000:1 |
| Стандарти | TCO-certified, RoHS compliant |
| Поддръжка на цветова гама | Color Gamut (typical): 99% sRGB Color Depth: 16.7 Million colors |
| Други характеристики | 2 x HDMI 2.0  DisplayPort 1.2 цифров вход  2 x USB 3.0 Upstream  4 x USB 3.0 Downstream  1 x USB Type C  Security Slot  PVC/BFR Free  Picture By Picture (PBP)  Picture In Picture (PIP)  Звук: Тонколони 2  Стойка: Завъртене около оста си, Регулираща се по височина, Регулиращ се наклон на дисплея |
| Гаранция | Мин. 3 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. ФИКСИРАНА КОНФИГУРАЦИЯ
* *Фиксирано количество по позиция: 3* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Размер на екрана | Мин. 32“ (81,28 cm) |
| Резолюция | Мин. 3840 х 2160 4К at 60 Hz |
| Вид на екрана | Подходящ за обработка на висококачествени графични избображения |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | LED |
| Тип на матрицата | IPS |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.311 mm |
| Време за реакция, ms | Макс. 8ms |
| Честота на опресняване, Hz | От 30 до 76 Hz |
| Яркост, cd/m2 | Мин. 300cd/m2 |
| Статичен контраст | 1 000:1 |
| Динамичен контраст | 20 000:1 |
| Стандарти | TCO-certified, RoHS compliant |
| Поддръжка на цветова гама | Color Gamut (typical): 99% sRGB Color Depth: 16.7 Million colors |
| Други характеристики | Аудио вход за микрофон  Аудио изход за слушалки  MiniDisplayPort цифров вход  DisplayPort цифров вход  HDMI 2.0  3 х USB 3.0  CAD/CAM режим  Animation режим  Flicker Free  HDCP  AMA  Picture By Picture (PBP)  Picture In Picture (PIP)  Energy Star 7.0  TCO Certified Displays  EPEAT Silver |
| Гаранция | Мин. 3 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

1. **ПРИНТЕРИ, МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА, СКЕНЕРИ-**
   1. ПРИНТЕР

* *Фиксирано количество по позиция: 2* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Достъпни функции: | Принтиране |
| Съвместими операционни системи: | Windows/ Linux/ Mac |
| Консуматив | 1,000 страници |
| Принтер скорост черно, стр./мин: | Up to 20ppm в A4 |
| Принтер резолюция: | Min 600x600 |
| Капацитет за хартия - Входяща тава | Мин. 150-страници |
| Капацитет за хартия - Изходяща тава | Мин. 50-страници |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Медиа, Размер | А4 |
| Медия, тип: | Plain, Thin, Thick, Thicker, Cardstock, Transparency, Pre-Printed, Recycled, Archive, Bond, Label, Envelope, Thick Envelope, Cotton, Colored |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. ПРИНТЕР
* *Фиксирано количество по позиция: 11* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Натоварване, стр. /месец | Up to 30 000 ppm |
| Скорост | 28 ppm A4, FPOT: As fast as 8.5 seconds |
| Резолюция | 600 x 600 dpi (Up to 4800 x 600 enhanced image quality) |
| Медия, тип | Plain, Thick, Thin, Envelope, Label, Card Stock, Cotton, Colour, Preprinted, Recycled, Bond, Archive, Transparency |
| Медия, размер | A4; |
| Медия, g/m2 | Main Input: 60 to 163 g/m2; Manual Feed Slot: 60 to 220 g/m2 |
| Памет, MB | 256 MB |
| Интерфейс | High-Speed USB 2.0 |
| Мрежа | 10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi b/g/n; Mobile Printing |
| Скорост на печат | Мин. 21 стр./мин. |
| Метод на печат | Лазерен |
| Двустранен печат | Да, Standard |
| Консумативи | Мин. 3000 страници; |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО
* *Фиксирано количество по позиция: 19* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Достъпни функции: | Принтиране; копиране; сканиране; факс |
| Принтер скорост черно, стр./мин | Up to 30 ppm; Up to 15 sides per minute 2-sided mono; FPOT: Less than 8.5 seconds |
| Принтер резолюция | Up to 1200 x 1200 dpi |
| Скенер, тип | Color and mono, CIS (Contact Image Sensor) |
| Скенер резолюция | Up to 1200 x 1200 dpi from glass; Up to 600 x 600dpi resolution from ADF |
| Максимален размер на сканираната област, mm | 215.9 x 355.6 mm |
| Методи на сканиране и функции за подобрение | Scan to email, OCR, image and file, Scan to SharePoint from PC |
| Копир скорост черно, копия/мин | Up to 30 cpm |
| Копир резолюция | Up to 600 x 600 dpi |
| Брой копия | Print up to 99 copies of each page with a non-sort / sort option |
| Мащабиране | 25% to 400% with an increment of 1% |
| Факс, тип | B/W fax |
| Факс резолюция | 300 x 300 dpi |
| Скорост на модема | 33.6kbps Super G3 |
| Интерфейс | Hi-Speed USB 2.0 |
| Мрежа | 10Base-T/100Base-TX; Mobile Connectivity: iPrint&Scan, Android, AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Mopria |
| Памет, MB | 64 MB |
| Медия, тип | Different types of paper |
| Медия, размер | A4 |
| Медия, g/m2 | Standard tray - 60 to 163 g/m2; Manual feed - 60 to 230 g/m2; ADF - 64 to 105 g/m2 |
| Капацитет за хартия - Входяща тава | Standard tray - 250 sheets, Manual Feeder - 1 sheet |
| Капацитет за хартия - Изходяща тава | Face down 120 sheets, Face up (straight paper path) - 1 sheet |
| ADF | 50 sheets ADF |
| Двустранен печат | Automatic 2-sided |
| Консумативи | TN-2411 (Normal), TN-2421 (Large), DR-2401 |
| Натоварване, стр./месец | Up to 2000 pages recommended monthly print volume |
| Съвместими операционни системи | Windows, Mac, Linux |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 409 x 398.5 x 318.5 |
| Цвят | Black |
| Други | Display: 2 rows x 16 characters |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО
* *Фиксирано количество по позиция: 1* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Печат, копиране, сканиране и факс | Да |
| Функции | Скорост на печат от 50 страници в минута и сканиране с до 50 страници в минута (100 изображения в минута) |
| Капацитет на хартия | от 520 листа, разширяем до 2,650 листа |
| Интерфейси | USB, безжичен и гигабитов жичен мрежови интерфейс |
| Тонер касета | минимум за 12,000 страници |
| Дисплей | Цветен сензорен екран |
| Клас на лазера | Клас 1 лазерен продукт (IEC 60825-1:2007) |
| Максимален размер на хартията | А4 |
| Памет | 1GB |
| Процесор | Cortex-A9 800MHz |
| NFC | Поддръжка на NFC карти за удостоверяване за печат |
| Двустранно копиране | Да |
| Резолюция | До 1200 x 600 dpi |
| Подаване на хартия | Основна тава – 520 листа, Мултифункционална тава – 50 листа Автоматично листоподаващо устройство (ADF) – 80 листа |
| Изходяща хартия | С лицето надолу - 250 листа С лицето нагоре (Прав път на хартията) - 10 листа |
| Скорост на двустранен печат, A4 | До 24 изображения в минута |
| Стандартна скорост на печат, A4 | До 50 страници в минута |
| Резолюция | До 1,200 x 1,200dpi |
| Време за излизане на първата разпечатка | По-малко от 7.5 секунди |
| Препоръчителен месечен обем | До 10,000 страници |
| Двустранно сканиране | Да |
| Резолюция | До 1,200 x 1,200dpi (от плоското стъкло), 600 x 600dpi (от ADF), 19,200 x 19,200dpi (Интерполирана) |
| Тип на скенера | Dual CIS |
| Автоматичен двустранен факс | Да |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. ПРИНТЕР
* *Фиксирано количество по позиция: 7 бр.*

|  |  |
| --- | --- |
| Натоварване, стр./месец | 50 000 pages max.; Recommended Monthly Print Volume: Up to 3000 pages |
| Скорост черно | 30 ppm, first page - less than 15 sec |
| Скорост цветно | 30 ppm, first page - less than 15 sec |
| Резолюция черно | 2400 x 600 dpi |
| Резолюция цветно | 2400 x 600dpi |
| Медия, тип | Paper Tray: Plain Paper, Thin Paper, Recycled Paper; MP Tray: Plain/Thin/Thick/Thicker/Recycled Paper, Bond, Label, Envelope, Env. Thin, Env.Thick, Glossy Paper |
| Медия, размер | Paper Tray: A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(Long Edge), A6, Exective, Legal, Folio; MP Tray: Width - 76 to 216 mm, Length - 127 to 355 mm |
| Медия, g/m2 | Paper Tray: 60-105 g/m2; MP Tray: 60-163 g/m2 |
| Памет, MB | 256 MB |
| Интерфейс | Hi-speed USB 2.0 |
| Мрежа | Wireless 802.11b/g/n, 10/100 Base-TX Ethernet |
| Капацитет за хартия - Входяща тава | Standard Paper Capacity: Up to 250 Sheets; Multi-Purpose Tray Capacity: Up to 50 Sheets |
| Капацитет за хартия - Изходяща тава | 150 Sheets Face Down; 1 sheet Face Up (straight paper path) |
| Двустранен печат | yes (Built-in @ Up to 14 sides per minute/7 sheets per minute) |
| Консумативи | Standard: Black (TN-321BK) Up to 2500 pages, Colour (TN-321C/TN-321M/TN-321Y) Up to 1500 pages; High Yield: Black (TN-326BK) Up to 4000 pages; Color (TN-326C/TN-326M/TN-326Y) Up to 3500 pages |
| Съвместими операционни системи | Windows 8/7/Vista/ XP/Server 2012 (Network only)/Server 2012 R2 (Network only)/Server 2008/ Server 2008 R2/Server 2003; Mac OS X 10.7.5 or greater (Download only) |
| Размери, mm | 410(W) x 486(D) x 313(H) mm |
| Цвят | White-Black |
| Други | LCD Display: 2-lines, 16 characters; Emulation: PCL6, BR-Script3 |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. ПРИНТЕР
* *Фиксирано количество по позиция:* ***2 бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Натоварване, стр./месец | Up to 80000 ppm; Recommended Average Monthly Print Volume: Up to 6000 pages |
| Скорост, стр./мин. | Up to 40 ppm (A4, One-Sided), Up to 20 ppm (A4, Two-Sided) |
| Резолюция | Up to 1200 x 1200 dpi image quality |
| Медия, тип | Bypass Tray: Archive, Bond, Card Stock, Custom, Envelopes, Heavyweight, Labels, Lightweight, Plain, Preprinted, Recycled, Transparencies; Tray 1: Archive, Bond, Card Stock, Heavyweight, Lightweight, Plain, Recycled |
| Медия, размер | Bypass Tray: Custom sizes - 76 x 127 mm to 216 x 356 mm; Tray 1: Tray 1: Custom sizes - 99 x 147 mm to 216 x 356 mm |
| Медия, g/m2 | Bypass Tray: 60 -220 g/m2, Tray 1: 60 -163 g/m2 |
| Капацитет за хартия - Входяща тава | Standard: Bypass Tray - 50 sheets + Tray 1 - 250 sheets; Optional: 550 sheets Additional Tray |
| Капацитет за хартия - Изходяща тава | 150 sheets |
| Двустранен печат | yes |
| Памет, MB | 512 MB |
| Интерфейс | USB 2.0 (front and rear ports) |
| Мрежа | 10/100/1000 Base-T Ethernet, Wi-Fi |
| Консумативи | Extra-High Capacity Print Cartridges (up to 15000 standard pages), High Capacity Print Cartridges (up to 8500 pages), Standard Capacity Print Cartridges (up to 2600 pages), Drum Cartridge (up to 30 000 pages) |
| Съвместими операционни системи | Microsoft Windows Vista and later Mac OS 10.8.x and later Various Linux and Unix distributions |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 366 x 368 x 257 |
| Други | Page Description Languages: Adobe PostScript 3 compatible, PCL 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG; Xerox Standard Accounting (Print); Security, Device Management |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. СКЕНЕР
* *Фиксирано количество по позиция: 8* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Скенер тип | Flatbed Scanner; 3-color (RGB) LED Light source; CIS |
| Медия, размер | A4 / Letter (216 x 297mm) |
| Скенер скорост черно, стр./мин | 8.2 msec/line (4800 dpi), 4.3 msec/line (2400 dpi), 2.2 msec/line (1200 dpi), 1.3 msec/line (600 dpi), 1.7 msec/line (300 dpi) |
| Скенер скорост цветно, стр./мин | 25.4 msec/line (4800 dpi), 14.8 msec/line (2400 dpi), 6.6 msec/line (1200 dpi), 3.8 msec/line (600 dpi), 1.7 msec/line (300 dpi) |
| Скенер резолюция | 4800 x 4800 dpi (optical); Selectable resolution: 25 - 19200 dpi |
| Дълбочина на цвета при сканиране | 48 bit input -> 48/24 bit output |
| Нива на сивота | 16 bit input -> 8 bit output |
| Методи на сканиране и функции за подобрение | 5 buttons (PDF x 2, AUTOSCAN, COPY, SEND |
| Интерфейс | USB-Type C (USB 3.0 and 2.0 compatible) |
| Софтуер | Scan Gear for Win, Scan Utility for Win |
| Съвместими операционни системи | Windows, Mac OS |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 250 x 365 x 39 |
| Други | Power Supply: Supplied via USB port |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. МОБИЛЕН СКЕНЕР
* *Фиксирано количество по позиция: 2* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Режим на резолюцията | 300/600/900 dpi |
| Време за сканиране | ~3s (color 300 dpi) |
| Максимална ширина на сканиране | 216mm |
| Изходен формат | JPG or PDF |
|  | Поддържа карта с памет до 32GB |
|  | Вграден USB 2.0 port |
| Захранва се от | 2x AA alkaline battery |
|  | Windows XP/Vista/Win 7 32/64-bit, Mac OS |
|  | В комплекта има включено и калъфче |
|  | Размери: 255x30x30 mm |
|  | Тегло: 156g |
| Забележка: | Батериите и картата с памет не са включени |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО
* *Фиксирано количество по позиция: 2* ***бр.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип на принтера | Цветен (с 4 отделни касети) | |
| Функции | Печат, Копиране и сканиране, Факс | |
| Дисплей | Цветен сензорен екран | |
| Клас на лазера | Клас 1 лазерен продукт (IEC 60825-1:2007) | |
| Максимален размер на хартията | A4 | |
| Памет | 256 MB | |
| Процесор | 800MHz – Sub: 133Mhz | |
| Технология | Лазерен | |
| Creative Center | Да | |
| Easy Scan to Email | Да | |
| Enlarge Text Copy | Да | |
| Fax Forward to Cloud | Да | |
| Забележки относно сгъването | Да | |
| Office Doc Creator | Да | |
| Очертаване и копиране | Да | |
| Очертаване и сканиране | Да | |
| Scan to Mobile | Да | |
| Scan to Searchable PDF | Да | |
| Възможности за свързване | Кабелна мрежа, Безжична, Локален интерфейс Hi-Speed USB 2.0 и 2 x USB Host за външен четец за карти  Wi-Fi | |
| AirPrint | Да | |
| Android Print Service Plugin | Да | |
| Google Cloud Print 2.0 | Да | |
| iPrint&Scan | Да | |
| Mopria | Да | |
| Wi-Fi Direct | Да | |
| Двустранно копиране | Да | |
| Резолюция на копиране | 600 x 600dpi | |
| Скорост на копиране | 31cpm (копия в минута) цветно и черно-бяло | |
| Процент на увеличение/намаление при копиране |  | |
| Намаляване и увеличаване на документа | от 25% до 400% през стъпка от 1% | |
| Размери на устройството | 435 x 526 x 539mm | |
| Автоматичен двустранен факс | Да | |
| Факс модем | 33600 kbps | |
| Интернет факс | Да (чрез допълнителен софтуер) | |
| PC Fax | Да | |
|  | Тегла Стандартна тава - A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal. Мултифункционална тава - Ширина: от 76.2мм до 215.9мм x Дължина: от 127мм до 355.6мм. Двустранен печат – A4 Автоматично листоподаващо устройство - Ширина: от 105mm до 215.9mm x Дължина: от 147.3мм до 355.6мм  Защитен печат Да  Защита на безжичната мрежа WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAPTTLS)  Защита на кабелната мрежа SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos,IPSec | |
|  | Поддръжани операционни системи Windows 10® (32 & 64 bit editions) Windows 8® (32 & 64 bit editions) Windows 7® (32 & 64 bit editions) Windows® Server 2016, 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions)\* \*Windows® Server supports network printing only Mac: OS v10.10.5, v10.11.x, v10.12 or greater Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)  Капацитет на стандартна тава за хартия 150 листа  Капацитет на мултифункционална тава за хартия 50 листа  Автоматично листоподаващо устройство до 50 листа  Резолюция на печат 2,400dpi (2,400 x 600dpi), 600 x 600dpi  Стандартна скорост на цветен печат, A4 31 страници в минута  Стандартна скорост на черно-бял печат, A4 31 страници в минута  Автоматичен двустранен печат Да  Двустранно сканиране Да | |
|  | Резолюция на сканиране До 1,200 x 1,200dpi (от документното стъкло), 1,200 x 600dpi (от ADF), 19,200 x 19,200dpi (Интерполирана)  Скорост на сканиране 28 стр. / 56 изобр./ мин. цветно и черно-бяло  Тип на скенера Dual CIS  802.1x да  Secure function lock v3 да  Защитен печат да  Заключване на настройките да  b-guard Да  Box Да  BSI Да  Dropbox Да  Evernote Да  Управляеми решения за печат Да |  |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) | |

* 1. МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО
* *Фиксирано количество по позиция: 1* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
|  | Метод на печат: Лазерен  Цвят: Монохромен  Мрежови възможности: Жична / Безжична  Формат на печат - A4  Скорост на печат: от 31 до 40 стр./мин.  Двустранен печат, автоматичен.  Листоподаващо у-во.  Разделителна способност на печат: 1200x1200 dpi |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

1. **ПРЕЗЕНТАЦИОННА ТЕХНИКА, МУЛТИМЕДИЙНО ОБОРУДВАНЕ, ПЕРИФЕРИЯ**
   1. ПРОЕКТОР 1

* *Фиксирано количество по позиция: 1* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Технология | DLP |
| Контраст | 18000:1 |
| Основна резолюция | WUXGA (1920x1200) |
| Яркост | 4000 ANSI lm |
| Светлинен източник | Laser и/или LED, 20 000 часа живо |
| Увеличение | 1.5x |
| Вертикална кийстиоун корекция | -30°/+30° |
| Размер на изображението | 40”-300” |
| Съвместимост с операционни системи | Mac PC Windows PC |
| Тегло | Макс. 4 кг. |
| Други характеристики | Безжична свързаност, чанта |
| Входове и изходи | 2 x HDMI, VGA, Audio in, Audio out, RJ45, 2x USB type A, RS-232 |
| Гаранция | Мин. 3 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни), Документация на хартия или CD-ROM на български език и/или английски език |

* 1. ПРОЕКТОР 2
* *Фиксирано количество по позиция: 1* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Размери: | 410mm × 291mm × 88mm (main machine) |
| Тегло: | 7.0 kg |
| Цвят: | White |
| Технология: | 0.47 inch DMD |
| Мин. резолюция: | Full HD (1920x1080) |
| Допъл. резолюция: | 4k |
| Технология на изт. на осв.: | ALPD 3.0 |
| Яркост: | 5000 lumens |
| Яркост параметри: | JBMA > 80% |
| Мин. Цветове: | NTSC 80% ~ 85% |
| Контраст: | 2500:1 ~ 3500:1 |
| Projection Ratio (TR): | 0.233 : 1 |
| Размер на екрана: | Препоръчителен размер за най-добра видимост 150 inches |
| Процесор (CPU): | 4-core 1.8GHZ /64-bit |
| Памет (RAM): | 2GB DDR3 |
| Вграден storage: | 16GB eMMC high-speed flash memory |
| ОС: | Android TV |
| Wi-Fi: | Dual-band 2.4 / 5GHz |
| Bluetooth: | Bluetooth 4.0 / BLE low power |
| Sound Effects: | DOLBY |
| Speaker speaker: | Full frequency \* 2 + high frequency \* 2 |
| Ethernet port | 1 |
| SPDIF | 2 |
| Audio out | 1 |
| AV 3.5 | 1 |
| USB 3.0 | 1 |
| HDMI2.0 / ARC | 1 |
| HDMI2.0 | 2 |
| USB 2.0 | 1 |
| Standard: | Standard mode @ temperature of 25 degrees <32 dB |
| Мощност: | 250W (max) |
| Напрежение на вход: | 200-240V@50/60Hz |
| Консумация при Standby: | < 0.5W |
| Laser safety level: | CLASS 1 |
| Certified product: | CCC (CLASS B) |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. ПРОЕКТОР 3
* *Фиксирано количество по позиция: 5* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Технология | DLP (1-chip) |
| Контраст | 10 000:1 |
| Основна резолюция | мин. 1920 x 1080, поддръжка на 3D |
| Поддръжки на резолюция | от VGA(640 x 480) до WUXGA\_RB(1920 x 1200) |
| Стандартна осветеност | 4000 lm |
| Основно съотношение | 16:9 |
| Цветова гама | 30 Bits (1,07 billion colors) |
| Оптични х-ки | Зум ръчен 1.3x, Ръчен фокус, прож. разстояние 1.15-1.49, фокусно разстояние F=2.59~2.87, f=16.88~21.88‎, |
| Kорекция на трапеца | 2D, Вертикална +/- 30 градуса, Хоризонтална +/- 30 |
| Максимална вертикална честота | 120 Hz |
| Максимална хоризонтална честота | 102 kHz |
| Минимална вертикална честота | 24 Hz |
| Projection Offset\*\* | 115%(Full-Height) |
| Размер на изображението | 30"~300" |
| Clear Image Size (Diagonal) | 51"~196" |
| Свързаност | Мин. 2.4 Ghz WiFi, с включен WiFi донгъл |
| Източник на светлина | 260 W |
| Живот на изт. на светлина (Макс. яркост) | 2500 ч |
| Живот на изт. на светлина (Еко режим) | 3500 ч |
| Живот на изт. на светлина (Ниска яркост) | 4500 ч |
| Ниво на шум (стандартен режим) | 36 dB |
| Ниво на шум (Еко режим) | 31 dB |
| Методи на проекция | Ceiling, Front ,Rear,Rear Ceiling |
| Видео режими | HDTV, NTSC, PAL, SDTV, SECAM, Blu-ray Full HD 3D Support |
| Съвместимост с операционни системи | Mac PC Windows PC |
| Мощност на говорителя | 10 W |
| Входове и изходи | HDMIx2, MHLx1, Composite (RCA), S-Video, VGA, USB Ax1, RCA (Left and Right), 3.5 mm mini jack , Monitor, Audio, RS232 |
| Режими на работа | Динамичен, Презентация, sRGB, Кино, 3D, Потребител 1 и Потребител 2 |
| Тегло | Макс. 3,300 кг. |
| Габаритни размери | 314.2 x 116 x 216.3 мм.) с крачета), (314.2 x 102 x 216.3 мм.) (без крачета) |
| Аксесоари | Чанта, Дистанционно с батерии, Ръководсто за бърз старт, Ръководство CD, VGA кабел, HDMI кабел |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. ПРОЕКТОР 4
* *Фиксирано количество по позиция: 8* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Технология | DLP |
| Контраст | 20 000:1 |
| Основна резолюция | 1280 x 800 |
| Максимална резолюция | 1920 x 1080 |
| Стандартна осветеност | 3700 lm |
| Основно съотношение | 16:9 |
| Вертикална кийстиоун корекция | -30°/+30° |
| Максимална вертикална честота | 120 Hz |
| Максимална хоризонтална честота | 100 kHz |
| Минимална вертикална честота | 24 Hz |
| Методи на проекция | Ceiling, Front, Rear, Rear Ceiling |
| Видео режими | EDTV, HDTV, NTSC, PAL, SDTV, SECAM |
| Съвместимост с операционни системи | Mac PC Windows PC |
| Мощност на говорителя | 1 W |
| Входове и изходи | HDMI, audio in, audio out, VGA in, VGA out |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. ПРОЕКТОР 5
* *Фиксирано количество по позиция: 9* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Технология | DLP |
| Контраст | 18000:1 |
| Основна резолюция | WXGA (1280x800) |
| Яркост | 3000 ANSI lm |
| Светлинен източник | Laser и/или LED, 20 000 часа живо |
| Увеличение | 1.5x |
| Вертикална кийстиоун корекция | -30°/+30° |
| Размер на изображението | 40”-300” |
| Съвместимост с операционни системи | Mac PC Windows PC |
| Тегло | Макс. 4 кг. |
| Входове и изходи | HDMI, VGA, Audio in, Audio out, RS-232 или USB |
| Гаранция | Мин. 3 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни), Документация на хартия или CD-ROM на български език и/или английски език |

* 1. МИНИ ПРОЕКТОР 1
* *Фиксирано количество по позиция: 6* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Технология | LCoS |
| Контраст | 10 000:1 |
| Основна резолюция | Мин. 1280 x 720 |
| Основно съотношение | 16:9 |
| Характеристики: | Наличие на 3D: Не Размер на екрана: 10 - 100" Яркост: 130 lm Тип лампа: LED Аудио: 1 х 1 W Размери: 11.4 x 11.4 x 4.3 см |
| Съвместимост с операционни системи | Mac PC Windows PC |
| Макс. тегло | 0.6 кг. |
| Входове и изходи | 1 х USB 2.0, 1 x MHL ( споделен с HDMI-1), 1 x Audio out |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. КЪСОФОКУСЕН ПРОЕКТОР 1
* *Фиксирано количество по позиция: 1* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Технология | DLP, късофокусен |
| Контраст | 13 000:1 |
| Основна резолюция | 1280 x 800 |
| Стандартна осветеност | 700 lm |
| Основно съотношение | 4:3 |
| Минимално растояние на проекция | 1 m |
| Характеристики | Диагонал на картината : 31.2 -153 инча , Разстояние до екрана : 0.6- 3 метра,Прожекционно съотношение : 0.9 , Офсет:105+/- 5% , Зум и фокус: Фиксиран Зум, ръчен фокус, Корекция на трапеца: Дигитална (of +/- 40 градуса ), Източик на светлина: LED, Живот на изт. на светлина ( максимум): 30000 ч. , Ниво на шум: стандартен режим : 32dBA , Ниво на шум: Екорежим -28 dBA Входове: HDMI, D-sub, Composite Videoq USB Ax1, SDCard slot Изходи:Earphone out , Пъддържани мултимедийни формати: Видео: AVI, MKV , MOV, MP4, MPG, MPEG, WMV, Аудио: AAC, MP2, MP3, WAV, WMA Картинки: JPEG, BMP, JPG Документи: Abode PDF, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Word, Text Особености: Wifi Аксесоари: Чанта, дистанционно с батерии, Ръководство за бърз старт, WiFi донгъл , Захранващ кабел, VGA кабел Размери: 175х44.5х139 мм, Тегло: 0.900 кг |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. КЪСОФОКУСЕН ПРОЕКТОР 2
* *Фиксирано количество по позиция: 2* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Технология | DLP |
| Контраст | 18000:1 |
| Основна резолюция | WXGA (1280x800) |
| Яркост | Мин. 3100 ANSI lm |
| Светлинен източник | Laser и/или LED, 20 000 часа живо |
| Увеличение | 1.5x |
| Вертикална кийстиоун корекция | -30°/+30° |
| Мин. Разстояние на прожекция | 0.06 м |
| Размер на изображението | 50'' ~ 110'' |
| Съвместимост с операционни системи | Mac PC Windows PC |
| Тегло | Макс. 6 кг. |
| Други характеристики | 0.06 м. Безжична свързаност, чанта |
| Входове и изходи | HDMI, VGA, Audio in, Audio out, RS-232 или USB |
| Гаранция | Мин. 3 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни), Документация на хартия или CD-ROM на български език и/или английски език |

* 1. ТВЪРД ДИСК 1
* *Фиксирано количество по позиция:* ***104 бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Форм фактор | 2,5“ |
| Капацитет | Мин 500GВ; |
| Интерфейс | 3.0 SATA3 |
| Характеристики | Максимален пренос на данни 6 Gbit/s  Скорост на трансфер при четене (MB/s) - 550  Скорост на трансфер при запис (MB/s) - 520  Скорост на трансфер SATA (MB/s) - 600  MTBF: 1.5 милиона часа Съвместимост TRIM Съвместимост S.M.A.R.T. Криптиране AES 256-bit  Размери (Ш x Д x В мм) - 100 x 69.85 x 6.8  Тегло (гр) - 51  Тип памет: TLC, MLC или SLC  Ran.Read/Write Speed (QD32)  Max. 98K IOPS / 90K IOPS  Device Sleep 300TB |
| Гаранция | Мин. 5 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) или 2,400 TBW |

* 1. ВЪНШЕН ТВЪРД ДИСК 2
* *Фиксирано количество по позиция:* ***1 бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Форм фактор | 2.5 |
| Капацитет | Мин. 2 ТB |
| Интерфейс | USB 3.0 SATA3 |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. ВЪНШЕН ТВЪРД ДИСК 1
* *Фиксирано количество по позиция:* ***3 бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Форм фактор | 2.5 |
| Капацитет | Мин. 4 ТB |
| Интерфейс | USB 3.0 SATA3 |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. ПРЕЗЕНТЕР
* *Фиксирано количество по позиция:* ***2 бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Интерфейс | Wireless Red laser pointer, compdtible with Mac OS X and Windows |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. ИНТЕРАКТИВНА ДЪСКА С ПРОЕКТОР - висок клас 2
* *Фиксирано количество по позиция:* ***1 бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Технология | Ultra Short Throw lens. Single 0.55 XGA S450DMD + DDP4421 chip DLP Technology by Texas Instruments |
| Яркост | 3500 |
| Контраст | 3000:1 Native, 15000:1 Hi-Contrast mode |
| Разд.способност | UXGA 1600 x 1200 |
| Обектив | F/2.6; f=7.35mm, Fixed Zoom |
| Поддържани формати | 4:3 Native, 16:9/16:10 Compatible |
| Входове | VGA in x2, VGA out x1, HDMI x1, S-Video x1, Composite Video x1, Audio in RCA (L/R) x2, Audio in 3.5mm jack x2, Audio out x1,microphone x1, Mini USB x1, RS232 D-Sub 9pin x1, DC 12V output x1 |
| Звук | 10W |
| Живот на лампата | 3000 hours (normal mode), 4000 hours (eco mode) |
| Стойка за стена | За късофокусен проектор |
| Тегло | 7.5 kg |
| Дъска съотношение на страните | 16:9 |
| Технология | IR (Infrared) cell LED optical |
| Резолюция | 12800 x 9600 px |
| Активна площ | 2145 x 1127 mm (96 diagonal) |
| Размер на екрана | 2004 x 1127 mm |
| Време за реакции | 12мс |
| Тегло | Макс 35кг |
| Гаранция | Мин. 3 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. ЕЛЕКТРОННА КНИГА
* *Фиксирано количество по позиция: 1* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Технология | E-ink, Grayscale |
| Размер | 6 inch |
| Основна резолюция | 800 x 600 |
| Брой нюанси на сивото | 16 |
| Капацитет съхранение | 8 GB |
| RAM памет | 256 MB |
| Характеристики | Тип карта памет MicroSD Максимален обем карта памет 32 GB  Тип батерия: Li-Ion  Автономия на акумулатор: 4 седмици  Поддържани формати:  PDF EPUB DJVU FB2 FB2.ZIP DOC DOCX RTF PRC TXT CHM HTM HTML MOBI ACSM PNG JPEG BMP TIFF |
| Свързаност | Wi-Fi |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. ЕКРАН 1
* *Фиксирано количество по позиция: 4* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Размер | 174x109cm |
| Диагонал | inch:82.5" (209.55cm), с матирана повърхност |
| Основно съотношение | 16:10 |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. ШРЕДЕР
* *Фиксирано количество по позиция: 3* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики | Капацитет на рязане 7 листа  Работен цикъл 2Min ON/60Min OFF  Размер на рязане 4 x 40 мм  Скорост (м/мин) Между 3 и 5 (м/мин)  Обем кош 18 л |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. ДИКТОФОН
* *Фиксирано количество по позиция: 2* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики | Тип Аудио  Технология Дигитален  Видове портове USB Jack 3.5 mm Micro SD  Трансфер на данни USB  Дисплей Монохромен  Поддържани формати MP3  Капацитет съхранение 4 GB  Тип карта памет MicroSD  Автономност при запис 57 h |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

1. **СЪРВЪРНО ОБОРУДВАНЕ, ОБОРУДВАНЕ ЗА ЛОКАЛНИ МРЕЖИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ**
   1. NVMe ДИСК 1

* *Фиксирано количество по позиция:* ***280 бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Капацитет | 512 GB |
| Форм Фактор | M.2 2280 |
| Интерфейс | M.2/​M-Key (PCIe 3.0 x4) |
| Скорост на трансфер при четене (MB/s) | 3350 |
| Скорост на трансфер при запис (MB/s) | 2350 |
| Четене IOPS 4K | 390k |
| Запис IOPS 4K | 380k |
| Тегло (гр) | 11 |
| Тип памет | TLC, MLC или SLC |
| MTBF | 2,000,000 hours |
| Ran.Read/Write Speed (QD32) | 3500 / 2300 MB |
| Dimensions | (L x W x T):22x80x6.1mm |
| Operating Temperature | 0°C~70°C |
|  |  |
| **Адаптер** | M2 SSD to PCI Express 3.0 4x adapter |
| Гаранция | Мин. 3 год. от производителя (обслужване на място в рамките на 3 дни) |

* 1. ТВЪРД ДИСК
* *Фиксирано количество по позиция:* ***40 бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Форм фактор | 3.5 |
| Капацитет | 2TB |
| Интерфейс | SATA3 SATA 6 Gb/s; 5400; 32 MB cache |
| Гаранция | Мин. 3 год. от производителя (обслужване на място в рамките на 3 дни) |

* 1. ТВЪРД ДИСК 2 - СЪРВЪРЕН
* *Фиксирано количество по позиция:* ***12 бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Форм фактор | 3.5 (предвидени за сървърно натоварване) |
| Капацитет | 4TB |
| Интерфейс | SATA3 SATA 6 Gb/s; 7200; 128 MB cache |
| Гаранция | Мин. 3 год. от производителя (обслужване на място в рамките на 3 дни) |

* 1. МРЕЖОВИ КОНТРОЛЕР 1
* *Фиксирано количество по позиция:* ***2 бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Вид на устройството | Сигурност за безжични мрежи |
| Брой портове | (1) RJ45 Serial Port  (2) 10/100/1000 RJ45 LAN Ports  (2) 1 Gbps RJ45/SFP Combination WAN Ports |
| Скорост на трансфер | Мин. Layer 3 Forwarding  PerformancePacket Size: 64 - Bytes  Packet Size: 512 Bytes or Larger 2,400,000 pps4 Gbps (Line Rate) |
| Размер | 1RU Line-rate Top-of-Rack  484 x 44 x 164 mm(19.06 x 1.73 x 6.46") |
| Процесор | Dual-Core 1 GHz, MIPS64 with Hardware Acceleration for Packet Processing |
| Спецификации | Съвместим за управление на AP 2.4/5.0 GHz UniFi |
| Допълнителни модули | Включен в комплекта комутатор 48 портов. |
| Захранване | Вградено nternal AC/DC Power Adapter, 60W (24V, 2.5A) |
| Гаранция | Мин. 3 год. от производителя (обслужване на място в рамките на 3 дни) |

* 1. УПРАВЛЯЕМ КОМУТАТОР 1
* *Фиксирано количество по позиция:* ***3 бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Вид на устройството | Комутатор на OSI ниво 2 (L2) и ниво 3 (L3) |
| Брой портове | Мин. 24 порта за 10Gbps SFP+ на панела на устройството с възможност за разширение с поне 2 х 40 Gbps QSFP порта  с включен SFP+ 10G модул, Мин. 300m, LC connector; LC-LC Duplex |
| Скорост на трансфер | Мин. 10Gbps(sfp+). Поне 500 Gbps backplane, non-blocking architecture вкл. модула за сдвояване (stacking module) |
| Размер | 1RU Line-rate Top-of-Rack |
| Проходимост | Поне 400 Mpps |
| Спецификации | MAC адреси >=100000; VLANs >=4000; ACL правила (общо) >=3000; EtherChannel/LAG групи >=60; Packets Buffer >=8MB; |
| L2 поддръжка | VLAN, IEEE 802.1Q, vPC или друг spanning tree free LAG, LACP, Unidirectional Link Detection UDLD, MSTP, RSTP, Spanning Tree guard - root, Private VLANs, Data Center Bridging |
| L3 поддръжка | RIP v2 or newer, OSPF for IPv6 (OSPF v2 >=500 routes), BGP v4, Virtual Route Forwarding lite, ECMP |
| Допълнителни модули | Stacking module + кабел за сдвояване с всичко необходимо за сдвояване между устройства (съвместими с Dell PowerConnect N4000 Series)  SFP+ модули за всички портове (мин. 300 м.) съвместими с устройството и гаранционното обслужване  QSFP+ модули за всички портове |
| Захранване | Модулно, Резервирано |
| Гаранция | Мин. 3 год. от производителя (обслужване на място в рамките на 3 дни) |

* 1. УПРАВЛЯЕМ КОМУТАТОР 2
* *Фиксирано количество по позиция:* ***3 бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Вид на устройството | Комутатор L3 (съвместим за сдвояване с D-Link DGS Series) |
| Брой портове | 24 |
| Скорост на трансфер | 10/100/1000 Mbps 4 х 10Gbps(sfp+) ports |
| Размер | Rack-mountable |
| Гаранция | Мин. 3 години от производителя (обслужване на място в рамките на 3 дни) |

* 1. УПРАВЛЯЕМ КОМУТАТОР 3
* *Фиксирано количество по позиция: 6* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Вид на устройството | Комутатор L3 (съвместим за сдвояване с D-Link DGS Series) |
| Брой портове | 48 |
| Скорост на трансфер | 10/100/1000 Mbps 4 х 10Gbps(sfp+) ports |
| Размер | Rack-mountable |
| Гаранция | Мин. 3 години от производителя (обслужване на място в рамките на 3 дни) |

* 1. ИЗЧИСЛИТЕЛЕН СЪРВЪР
* *Фиксирано количество по позиция: 2* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Вид на устройството | Сървър подходящ за изчисления |
| Шаси | 2x720W Redundant 80 PLUS Gold Level  PSU, 2U, 8 x 3.5" SAS/SATA Hot-Swap drive bays, 2 x 3.5" Peripheral Drive Bay, & 1 x  Slim Floppy Drive and DVD drive (Optional), 3 x 80mm cooling fans, Rackmount rail kit |
| Дънна Платка | Scalable Processors., Dual Socket P (LGA 3647) supported, CPU TDP support 205W, 2 UPI up to 10.4 GT/s, CPU1: Skylake-F CPU supported  Up to 2TB 3DS ECC RDIMM and DDR4-2666MHz, Up to 2TB 3DS ECC LRDIMM, in 16 DIMM slots  4 PCI-E 3.0 x16,  2 PCI-E 3.0 x8  M.2 Interface: PCI-E 3.0 x4  M.2 Form Factor: 2260, 2280, 22110,  2 PCI-E 3.0 NVMExpress x4 Internal Port(s)  1 VGA port  controller for 14 SATA3 (6 Gbps) ports; RAID 0,1,5,10  Dual LAN with GbE from C621 |
| Процесор | 20 cores, 2.4Ghz |
| Охладител | 2 бр. 2U Passive CPU |
| Памет | 12 бр. 32GB DDR4-2666 2Rx4 ECC REG DIMM |
| Контролер | 8-port (8 internal) 12Gb/s per port, Supports RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 2GB 1866MHz DDR3 on-card cache, PCI-E x8 |
| Други модули | TFM module |
| Кабели | 2бр. MINI SAS HD TO 4 SATA, 90/90/75/75CM |
| Шаси | 3.5" convert to 2.5" hot-swap HDD Tray |
| Твърд Диск | SSD SATA 240GB, SATA, 2.5'', |
| Твърд Диск | 6TB SATA 3, 256MB, 6Gbit/s |
| Мрежов Контр | PCI Express 2.0, Single SFP+ Connector |
| Услуги | Сервизиране на място 8x5 (3 години) в гр. Пловдив |
| Гаранция | Мин. 3 год. от производителя (обслужване на място в рамките на 3 дни) |

* 1. СЪРВЪР ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ
* *Фиксирано количество по позиция:* ***1 бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Вид на устройството | Сървър подходящ за бърз достъп и съхранение на данни |
| Шаси | Максимално 3U rack-mount  Макс. консумация 490 – 600 Watts (nominal – peak)  Макс. Тегло 43.1 kg |
| Архитектура | Архитектура с дублиране на всички компоненти, без единична точка на отказ. Да позволява подмяна/надграждане на всеки един компонент без спиране на работата.  NVMe & NVMe-oF DirectFlash architecture |
| Контролери | Минимум 2 броя с взаимно осигуряване. |
| Тип дисков масив | Изцяло флаш базиран – проектиран да поддържа изцяло flash технология. |
| Контролери – Fibre Channel (FC) интерфейс | Системата да разполага с поне 8 броя iSCSI порта със скорост не по-малка от 10Gbps на порт за връзка към мрежата за данни |
| Поддържани протоколи от системата | FC, iSCSINVMe |
| Капацитет на системата | Минимум от 9,6TB физическо дисково пространство, |
| Брой твърди дискове | Изисканото пространство (9,6TB) да бъде осигурено с не по-малко от 10 броя дискови модули тип SSD |
| Минимални функционални възможности на системата | Да бъдат предоставени следните функционалности за целия допустим обем на системата, които покриват:   * Механизъм за защита на данните (RAID protection) или еквивалент; * Снимка на логически дял от системата (Shapshot); * Провизиране на виртуално дисково пространство (Thin Provisioning); * Дедупликация на данните; * Компресия на данните; * Възможност за криптиране на данните; * Приоритизация на услути (Quality of Service); * Асинхронна репликация към идентичен дисков масив; * Работа в режим на две едновременно активни локации (Active – Active datacenter cluster configuration) * Архитектура с дублиране на всички компоненти, без единична точка на отказ. Да позволява подмяна/надграждане на всеки един компонент без спиране на работата. * REST API for cloud orchestration * 99.9999% availability plus always-on QoS |
| Интегрирани изчислителни ресурси | Притежава възможност за стартиране на виртуални машини директно върху контролерите на дисковия масив, без необходимост от сървърни хостове. |
| Управление и наблюдение | Включен софтуер за отдалечено и локално управление и наблюдение с GUI/Web и CLI потребителски интерфейс. |
| Конфигурация на захранващите блокове | Резервирани N+1, сменяеми по време на работа на машината. |
| Мрежа | 2 x 10 Gb Ethernet  2 x 10 Gb Ethernet Replication  2 x 1Gb Management Ports |
| Бързодействие | Макс. 100 000 iops при 32k blocksize с времезакъснение 1 ms (милисекунди) |
| Услуги | Минимум 3 Софтуерна поддръжка от производителя включва всички текущи и нови функционалности да се използват безплатно за периода на гаранцията за целия обем на системата; |
| Гаранция | Минимум 3 години Хардуерна поддръжка от производителя |

* 1. НЕПРЕКЪСВАЕМО ТЗИ 3
* *Фиксирано количество по позиция: 4* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Вид на устройството | сървърен UPS; Line-Interactive High Frequency (Pure Sinewave, Booster + Fader) |
| Интерфейс за комуникация, вход/изход | USB; Network interface; SNMP v2;  (8) IEC-320-C13; C13; (1) IEC-320-C19; C19; Remotely controlled sockets 2 groups of 2 x IEC C13 (10 A)  Output Frequency 50/60 Hz +/- 0.1 % (autosensing)  Communication Ports 1 USB port + 1 RS232 serial port and relay contacts (USB and RS232 ports cannot be used simultaneously) + 1 mini terminal block for remote ON/OFF and Remote Power Off  Communications Card Slots 1 slot for NMC Minislot card (included) |
| Капацитет | Мин. 3000VA |
| Размер | 2U rack mount compatible; Текло (kg) макс.: 38.08 |
| Спецификации | Input Voltage Without Using Batteries 160V-294V (adjustable to 150V-294V)  Input frequency Range Without Using Batteries 47 to 70 Hz (50 Hz system), 56.5 to 70 Hz (60 Hz system), 40 Hz in low-sensitivity mode  Overload capability: up to 105% continuously; 125% x 5 min; 150% x 30 sec  50/60 Hz +/-10% (Auto-Selectable)  Efficiency (online mode): up to 93% |
| Гаранция | Мин. 3 год. от производителя (обслужване на място в рамките на 3 дни) |