1. **ПРИНТЕРИ, МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА, СКЕНЕРИ-**
	1. ПРИНТЕР
* *Фиксирано количество по позиция: 2* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Достъпни функции: | Принтиране |
| Съвместими операционни системи: | Windows/ Linux/ Mac |
| Консуматив | 1,000 страници  |
| Принтер скорост черно, стр./мин:  | Up to 20ppm в A4  |
| Принтер резолюция: | Min 600x600 |
| Капацитет за хартия - Входяща тава | Мин. 150-страници |
| Капацитет за хартия - Изходяща тава | Мин. 50-страници |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Медиа, Размер | А4 |
| Медия, тип: | Plain, Thin, Thick, Thicker, Cardstock, Transparency, Pre-Printed, Recycled, Archive, Bond, Label, Envelope, Thick Envelope, Cotton, Colored |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. ПРИНТЕР
* *Фиксирано количество по позиция: 11* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Натоварване, стр. /месец | Up to 30 000 ppm |
| Скорост | 28 ppm A4, FPOT: As fast as 8.5 seconds |
| Резолюция  | 600 x 600 dpi (Up to 4800 x 600 enhanced image quality) |
| Медия, тип | Plain, Thick, Thin, Envelope, Label, Card Stock, Cotton, Colour, Preprinted, Recycled, Bond, Archive, Transparency |
| Медия, размер | A4; |
| Медия, g/m2 | Main Input: 60 to 163 g/m2; Manual Feed Slot: 60 to 220 g/m2 |
| Памет, MB | 256 MB |
| Интерфейс | High-Speed USB 2.0 |
| Мрежа  | 10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi b/g/n; Mobile Printing |
| Скорост на печат | Мин. 21 стр./мин. |
| Метод на печат | Лазерен |
| Двустранен печат | Да, Standard |
| Консумативи  | Мин. 3000 страници; |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО
* *Фиксирано количество по позиция: 19* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Достъпни функции: | Принтиране; копиране; сканиране; факс |
| Принтер скорост черно, стр./мин | Up to 30 ppm; Up to 15 sides per minute 2-sided mono; FPOT: Less than 8.5 seconds |
| Принтер резолюция | Up to 1200 x 1200 dpi |
| Скенер, тип | Color and mono, CIS (Contact Image Sensor) |
| Скенер резолюция | Up to 1200 x 1200 dpi from glass; Up to 600 x 600dpi resolution from ADF |
| Максимален размер на сканираната област, mm | 215.9 x 355.6 mm |
| Методи на сканиране и функции за подобрение | Scan to email, OCR, image and file, Scan to SharePoint from PC |
| Копир скорост черно, копия/мин | Up to 30 cpm |
| Копир резолюция | Up to 600 x 600 dpi |
| Брой копия | Print up to 99 copies of each page with a non-sort / sort option |
| Мащабиране | 25% to 400% with an increment of 1% |
| Факс, тип | B/W fax |
| Факс резолюция | 300 x 300 dpi |
| Скорост на модема | 33.6kbps Super G3 |
| Интерфейс | Hi-Speed USB 2.0 |
| Мрежа | 10Base-T/100Base-TX; Mobile Connectivity: iPrint&Scan, Android, AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Mopria |
| Памет, MB | 64 MB |
| Медия, тип | Different types of paper |
| Медия, размер | A4 |
| Медия, g/m2 | Standard tray - 60 to 163 g/m2; Manual feed - 60 to 230 g/m2; ADF - 64 to 105 g/m2 |
| Капацитет за хартия - Входяща тава | Standard tray - 250 sheets, Manual Feeder - 1 sheet |
| Капацитет за хартия - Изходяща тава | Face down 120 sheets, Face up (straight paper path) - 1 sheet |
| ADF | 50 sheets ADF |
| Двустранен печат | Automatic 2-sided |
| Консумативи | TN-2411 (Normal), TN-2421 (Large), DR-2401 |
| Натоварване, стр./месец | Up to 2000 pages recommended monthly print volume |
| Съвместими операционни системи | Windows, Mac, Linux |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 409 x 398.5 x 318.5 |
| Цвят | Black |
| Други | Display: 2 rows x 16 characters |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО
* *Фиксирано количество по позиция: 1* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Печат, копиране, сканиране и факс | Да |
| Функции | Скорост на печат от 50 страници в минута и сканиране с до 50 страници в минута (100 изображения в минута) |
| Капацитет на хартия | от 520 листа, разширяем до 2,650 листа |
| Интерфейси | USB, безжичен и гигабитов жичен мрежови интерфейс |
| Тонер касета | минимум за 12,000 страници |
| Дисплей | Цветен сензорен екран |
| Клас на лазера | Клас 1 лазерен продукт (IEC 60825-1:2007) |
| Максимален размер на хартията | А4 |
| Памет | 1GB |
| Процесор | Cortex-A9 800MHz |
| NFC | Поддръжка на NFC карти за удостоверяване за печат |
| Двустранно копиране | Да |
| Резолюция | До 1200 x 600 dpi |
| Подаване на хартия | Основна тава – 520 листа, Мултифункционална тава – 50 листа Автоматично листоподаващо устройство (ADF) – 80 листа |
| Изходяща хартия | С лицето надолу - 250 листа С лицето нагоре (Прав път на хартията) - 10 листа |
| Скорост на двустранен печат, A4 | До 24 изображения в минута |
| Стандартна скорост на печат, A4 | До 50 страници в минута |
| Резолюция | До 1,200 x 1,200dpi |
| Време за излизане на първата разпечатка | По-малко от 7.5 секунди |
| Препоръчителен месечен обем | До 10,000 страници |
| Двустранно сканиране | Да |
| Резолюция | До 1,200 x 1,200dpi (от плоското стъкло), 600 x 600dpi (от ADF), 19,200 x 19,200dpi (Интерполирана) |
| Тип на скенера | Dual CIS |
| Автоматичен двустранен факс | Да |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. ПРИНТЕР
* *Фиксирано количество по позиция: 7 бр.*

|  |  |
| --- | --- |
| Натоварване, стр./месец | 50 000 pages max.; Recommended Monthly Print Volume: Up to 3000 pages |
| Скорост черно | 30 ppm, first page - less than 15 sec |
| Скорост цветно | 30 ppm, first page - less than 15 sec |
| Резолюция черно | 2400 x 600 dpi |
| Резолюция цветно | 2400 x 600dpi |
| Медия, тип | Paper Tray: Plain Paper, Thin Paper, Recycled Paper; MP Tray: Plain/Thin/Thick/Thicker/Recycled Paper, Bond, Label, Envelope, Env. Thin, Env.Thick, Glossy Paper |
| Медия, размер | Paper Tray: A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(Long Edge), A6, Exective, Legal, Folio; MP Tray: Width - 76 to 216 mm, Length - 127 to 355 mm |
| Медия, g/m2 | Paper Tray: 60-105 g/m2; MP Tray: 60-163 g/m2 |
| Памет, MB | 256 MB |
| Интерфейс | Hi-speed USB 2.0 |
| Мрежа | Wireless 802.11b/g/n, 10/100 Base-TX Ethernet |
| Капацитет за хартия - Входяща тава | Standard Paper Capacity: Up to 250 Sheets; Multi-Purpose Tray Capacity: Up to 50 Sheets |
| Капацитет за хартия - Изходяща тава | 150 Sheets Face Down; 1 sheet Face Up (straight paper path) |
| Двустранен печат | yes (Built-in @ Up to 14 sides per minute/7 sheets per minute) |
| Консумативи | Standard: Black (TN-321BK) Up to 2500 pages, Colour (TN-321C/TN-321M/TN-321Y) Up to 1500 pages; High Yield: Black (TN-326BK) Up to 4000 pages; Color (TN-326C/TN-326M/TN-326Y) Up to 3500 pages |
| Съвместими операционни системи | Windows 8/7/Vista/ XP/Server 2012 (Network only)/Server 2012 R2 (Network only)/Server 2008/ Server 2008 R2/Server 2003; Mac OS X 10.7.5 or greater (Download only) |
| Размери, mm | 410(W) x 486(D) x 313(H) mm |
| Цвят | White-Black |
| Други | LCD Display: 2-lines, 16 characters; Emulation: PCL6, BR-Script3 |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. ПРИНТЕР
* *Фиксирано количество по позиция:* ***2 бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Натоварване, стр./месец | Up to 80000 ppm; Recommended Average Monthly Print Volume: Up to 6000 pages |
| Скорост, стр./мин. | Up to 40 ppm (A4, One-Sided), Up to 20 ppm (A4, Two-Sided) |
| Резолюция | Up to 1200 x 1200 dpi image quality |
| Медия, тип | Bypass Tray: Archive, Bond, Card Stock, Custom, Envelopes, Heavyweight, Labels, Lightweight, Plain, Preprinted, Recycled, Transparencies; Tray 1: Archive, Bond, Card Stock, Heavyweight, Lightweight, Plain, Recycled |
| Медия, размер | Bypass Tray: Custom sizes - 76 x 127 mm to 216 x 356 mm; Tray 1: Tray 1: Custom sizes - 99 x 147 mm to 216 x 356 mm |
| Медия, g/m2 | Bypass Tray: 60 -220 g/m2, Tray 1: 60 -163 g/m2 |
| Капацитет за хартия - Входяща тава | Standard: Bypass Tray - 50 sheets + Tray 1 - 250 sheets; Optional: 550 sheets Additional Tray |
| Капацитет за хартия - Изходяща тава | 150 sheets |
| Двустранен печат | yes |
| Памет, MB | 512 MB |
| Интерфейс | USB 2.0 (front and rear ports) |
| Мрежа | 10/100/1000 Base-T Ethernet, Wi-Fi |
| Консумативи | Extra-High Capacity Print Cartridges (up to 15000 standard pages), High Capacity Print Cartridges (up to 8500 pages), Standard Capacity Print Cartridges (up to 2600 pages), Drum Cartridge (up to 30 000 pages) |
| Съвместими операционни системи | Microsoft Windows Vista and later Mac OS 10.8.x and later Various Linux and Unix distributions |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 366 x 368 x 257 |
| Други | Page Description Languages: Adobe PostScript 3 compatible, PCL 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG; Xerox Standard Accounting (Print); Security, Device Management |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. СКЕНЕР
* *Фиксирано количество по позиция: 8* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Скенер тип | Flatbed Scanner; 3-color (RGB) LED Light source; CIS |
| Медия, размер | A4 / Letter (216 x 297mm) |
| Скенер скорост черно, стр./мин | 8.2 msec/line (4800 dpi), 4.3 msec/line (2400 dpi), 2.2 msec/line (1200 dpi), 1.3 msec/line (600 dpi), 1.7 msec/line (300 dpi) |
| Скенер скорост цветно, стр./мин | 25.4 msec/line (4800 dpi), 14.8 msec/line (2400 dpi), 6.6 msec/line (1200 dpi), 3.8 msec/line (600 dpi), 1.7 msec/line (300 dpi) |
| Скенер резолюция | 4800 x 4800 dpi (optical); Selectable resolution: 25 - 19200 dpi |
| Дълбочина на цвета при сканиране | 48 bit input -> 48/24 bit output |
| Нива на сивота | 16 bit input -> 8 bit output |
| Методи на сканиране и функции за подобрение | 5 buttons (PDF x 2, AUTOSCAN, COPY, SEND |
| Интерфейс | USB-Type C (USB 3.0 and 2.0 compatible) |
| Софтуер | Scan Gear for Win, Scan Utility for Win |
| Съвместими операционни системи | Windows, Mac OS |
| Размери (Ш, Д, В), mm | 250 x 365 x 39 |
| Други | Power Supply: Supplied via USB port |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. МОБИЛЕН СКЕНЕР
* *Фиксирано количество по позиция: 2* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Режим на резолюцията | 300/600/900 dpi |
| Време за сканиране | ~3s (color 300 dpi) |
| Максимална ширина на сканиране |  216mm |
| Изходен формат | JPG or PDF |
|  | Поддържа карта с памет до 32GB |
|  | Вграден USB 2.0 port |
| Захранва се от |  2x AA alkaline battery |
|  | Windows XP/Vista/Win 7 32/64-bit, Mac OS |
|  | В комплекта има включено и калъфче |
|  | Размери: 255x30x30 mm |
|  | Тегло: 156g |
| Забележка: | Батериите и картата с памет не са включени |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО
* *Фиксирано количество по позиция: 2* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
| Тип на принтера | Цветен (с 4 отделни касети) |
| Функции | Печат, Копиране и сканиране, Факс |
| Дисплей | Цветен сензорен екран |
| Клас на лазера | Клас 1 лазерен продукт (IEC 60825-1:2007) |
| Максимален размер на хартията | A4 |
| Памет | 256 MB |
| Процесор | 800MHz – Sub: 133Mhz |
| Технология | Лазерен |
| Creative Center | Да |
| Easy Scan to Email | Да |
| Enlarge Text Copy | Да |
| Fax Forward to Cloud | Да |
| Забележки относно сгъването | Да |
| Office Doc Creator | Да |
| Очертаване и копиране | Да |
| Очертаване и сканиране | Да |
| Scan to Mobile | Да |
| Scan to Searchable PDF | Да |
| Възможности за свързване | Кабелна мрежа, Безжична, Локален интерфейс Hi-Speed USB 2.0 и 2 x USB Host за външен четец за картиWi-Fi |
| AirPrint | Да |
| Android Print Service Plugin | Да |
| Google Cloud Print 2.0 | Да |
| iPrint&Scan | Да |
| Mopria | Да |
| Wi-Fi Direct | Да |
| Двустранно копиране | Да |
| Резолюция на копиране | 600 x 600dpi |
| Скорост на копиране | 31cpm (копия в минута) цветно и черно-бяло |
| Процент на увеличение/намаление при копиране |  |
| Намаляване и увеличаване на документа | от 25% до 400% през стъпка от 1% |
| Размери на устройството | 435 x 526 x 539mm |
| Автоматичен двустранен факс | Да |
| Факс модем | 33600 kbps |
| Интернет факс | Да (чрез допълнителен софтуер) |
| PC Fax  | Да |
|  | Тегла Стандартна тава - A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal. Мултифункционална тава - Ширина: от 76.2мм до 215.9мм x Дължина: от 127мм до 355.6мм. Двустранен печат – A4 Автоматично листоподаващо устройство - Ширина: от 105mm до 215.9mm x Дължина: от 147.3мм до 355.6мм Защитен печат ДаЗащита на безжичната мрежа WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAPTTLS)Защита на кабелната мрежа SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos,IPSec |
|  | Поддръжани операционни системи Windows 10® (32 & 64 bit editions) Windows 8® (32 & 64 bit editions) Windows 7® (32 & 64 bit editions) Windows® Server 2016, 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions)\* \*Windows® Server supports network printing only Mac: OS v10.10.5, v10.11.x, v10.12 or greater Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)Капацитет на стандартна тава за хартия 150 листаКапацитет на мултифункционална тава за хартия 50 листаАвтоматично листоподаващо устройство до 50 листаРезолюция на печат 2,400dpi (2,400 x 600dpi), 600 x 600dpiСтандартна скорост на цветен печат, A4 31 страници в минутаСтандартна скорост на черно-бял печат, A4 31 страници в минутаАвтоматичен двустранен печат ДаДвустранно сканиране Да |
|  |  Резолюция на сканиране До 1,200 x 1,200dpi (от документното стъкло), 1,200 x 600dpi (от ADF), 19,200 x 19,200dpi (Интерполирана)Скорост на сканиране 28 стр. / 56 изобр./ мин. цветно и черно-бялоТип на скенера Dual CIS802.1x даSecure function lock v3 даЗащитен печат даЗаключване на настройките даb-guard ДаBox ДаBSI ДаDropbox ДаEvernote ДаУправляеми решения за печат Да |  |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |

* 1. МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО
* *Фиксирано количество по позиция: 1* ***бр.***

|  |  |
| --- | --- |
|  | Метод на печат: ЛазеренЦвят: МонохроменМрежови възможности: Жична / БезжичнаФормат на печат - A4Скорост на печат: от 31 до 40 стр./мин.Двустранен печат, автоматичен.Листоподаващо у-во.Разделителна способност на печат: 1200x1200 dpi |
| Гаранция | Мин. 2 години от производителя (обслужване на място в рамките на 2 дни) |